TD : fiabilité

Fiabilité du système : R(t) = P1(t) \* P2(t)

Taux de défaillance du sys :

Lambdasys = lambda1+lambda2

Temps moyen à la première défaillance :

MTTF = 1/lambdasys = 1/3^-4 = 3333.33…

Exercice 2 :

Calcul de fiabilitéw